HW2018-51 监控设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 摄像头 | 400W像素半球，3.6MM1/2.7" Progressive Scan CMOS• 2560×1440 @ 25 fps • 彩色: 0.005 Lux @(F1.2;AGC ON); 0 Lux with IR，红外补光, 补光距离 20 ~30 m• IP67 | 4 | 台 |  |
| 2 | 枪机 | 400W枪击最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达50米 支持smart IR，防止夜间红外过曝ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 | 2 | 台 |  |
| 3 | 硬盘 | 4T监控级硬盘 | 1 | 块 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 8路网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 交换机 | 8口POE交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 显示器 | 22寸显示器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 线材 | 网线 | 1 | 批 |  |
| 8 | 机柜 | 6U机柜 | 1 | 个 |  |
| 9 | 辅材 | 管材，线槽，水晶头等 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实施费用 | 安装调试费用 | 1 | 批 |  |