**更换窗户工程清单**

1. 更换窗户面积710平方。
2. 拆除原有钢窗。
3. 窗户安装完毕，修补沿街房屋外立面。
4. 沿街窗户维修更换时按照相关沿街施工要求办理手续并

架设安全围挡（长度70米，高度22米，宽度2米）。