|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：博物馆改造项目标书 | | | | |  |
| 设备序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | |
| 1 | 定制展柜 | m | 9 | [项目特征]  1.台柜规格:长9米\*厚0.7米\*高2.83米  2.五金种类、规格:弹簧合页、锁、拉手  3.油漆品种、刷漆遍数:喷漆  [工程内容]  1.台柜制作、运输、安装(安放)  2.刷防护材料、油漆  3.五金件安装 | |
| 2 | 石材台阶面 | ㎡ | 18.5 | [项目特征]  1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥、砂浆  2.面层材料品种、规格、颜色:大理石踏步  [工程内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺贴  4.材料运输 | |
| 3 | 玻璃雨篷 | ㎡ | 7.7 | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:H200\*100\*5.5\*8  2.玻璃材料品种、规格:6+6+6钢化夹胶玻璃  [工程内容]  1.龙骨基层安装  2.面层安装  3.刷防护材料、油漆 | |
| 4 | 实心砖墙 | M³ | 1.73 | [项目特征]  1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑  2.墙体类型:24墙  [工程内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.砖压顶砌筑  5.材料运输 | |
| 5 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 14.4 | [工程内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层 | |
| 6 | 满刮腻子 | ㎡ | 14.4 | [项目特征]  1.基层类型:水泥砂浆  2.腻子种类:普通防水腻子  3.刮腻子遍数:2遍  [工程内容]  1.基层清理  2.刮腻子 | |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | ㎡ | 7.2 | [项目特征]  1.基层类型:防水腻子  2.喷刷涂料部位:外墙  3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆  [工程内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | |
| 8 | 配线 | m | 28 | [项目特征]  1.名称:电缆线  2.配线形式:线槽走线  3.规格:ZR―YJY―4×95+1×50 | |
| 9 | 电脑 | 台 | 1 | 组装电脑 | |
| 10 | 布艺窗帘 | m | 51 | 布艺窗帘 | |
| 合计金额  （万元） | 10.00万元 | | | | |