|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：博物馆改造项目标书 | 　 |
| 设备序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 |
| 1 | 定制展柜 | 　m | 　9 | 　[项目特征]1.台柜规格:长9米\*厚0.7米\*高2.83米2.五金种类、规格:弹簧合页、锁、拉手3.油漆品种、刷漆遍数:喷漆[工程内容]1.台柜制作、运输、安装(安放)2.刷防护材料、油漆3.五金件安装 |
| 2 | 石材台阶面 | ㎡ | 18.5 | [项目特征]1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥、砂浆2.面层材料品种、规格、颜色:大理石踏步[工程内容]1.基层清理2.抹找平层3.面层铺贴4.材料运输 |
| 3 | 玻璃雨篷 | 　㎡ | 　7.7 | 　[项目特征]1.龙骨材料种类、规格、中距:H200\*100\*5.5\*8 2.玻璃材料品种、规格:6+6+6钢化夹胶玻璃[工程内容]1.龙骨基层安装2.面层安装3.刷防护材料、油漆 |
| 4 | 实心砖墙 | 　M³ | 　1.73 | 　[项目特征]1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑2.墙体类型:24墙[工程内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.砖压顶砌筑5.材料运输 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 14.4 |  [工程内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层 |
| 6 | 满刮腻子 | 　㎡ | 　14.4 | 　[项目特征]1.基层类型:水泥砂浆2.腻子种类:普通防水腻子3.刮腻子遍数:2遍[工程内容]1.基层清理2.刮腻子 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | ㎡ | 7.2 | [项目特征]1.基层类型:防水腻子2.喷刷涂料部位:外墙3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆[工程内容]1.基层清理2.刷、喷涂料 |
| 8 | 配线 | m | 28 | [项目特征]1.名称:电缆线2.配线形式:线槽走线3.规格:ZR―YJY―4×95+1×50 |
| 9 | 电脑 | 台 | 1 | 组装电脑 |
| 10 | 布艺窗帘 | m | 51 | 布艺窗帘 |
| 合计金额（万元） | 10.00万元　 |